**Załącznik A1 – opis przedmiotu zamówienia - część 1**

SPECYFIKACJA FAGOT MOOSMANN MODEL PREMIER PLUS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fagot grubościenny

Długo leżakowany klon górski

Mechanika posrebrzona

Błyszczący lakier wykończeniowy

Francuskie wykończenie czary głosowej (french bell)

Poduszki wodoodporne

Tuleje palcowe metalowe – neusilber

27 klap

Duża klapa E w stopie

Klapa wysokie D

Klapa wysokie E z dodatkową śrubą regulacyjną

6 rolek

Klapa As pojedyncza z dwoma dźwigniami (współczesny system niemiecki)

Klapa trylowa e/fis

Klapa trylowa cis

Klapa trylowa B

Podwójna klapa C

Jednoosiowy montaż dźwigni H i B na rurze basowej (współczesny system niemiecki)

Zamek łączący skrzydło z rurą basową

Metalowe okucia czopów instrumentu

Metalowe okucia otworów G i B w stopie

Dodatkowe słupki podtrzymujące dla dźwigni klap H i Cis

Chromowane kolanko

1 podpórka pod rękę do wyboru z 3 modeli (standardowa, profilowana, pomniejszona)

2 profesjonalne esy posrebrzane

1 dodatkowy profesjonalny es typu Mittelflachbindung posrebrzany lub pozłacany – neusilber ( 17% niklu)

Profesjonalny futerał z możliwością noszenia na plecach

Akcesoria: wycior do fagotu, wycior do esu, drewniane pudełko na stroiki, pasek do fagotu, smar do korka

Gwarancja: 2 lata

Wybór 3 z dostarczonych 4 instrumentów

Wybór esów z dostarczonych 20 sztuk